**表2-6.34：嶺頂至瀧澗線(2004年至2009年)**

| **點號** | **lon** | **lat** | **VU (mm/yr)** | **sigU(mm/yr) (mm/yr) (mm/yr)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **G990** | 121.4269 | 24.0033 | 10.44 | 0.107 |
| **G989** | 121.4341 | 23.9983 | 10.19 | 0.249 |
| **G988** | 121.4410 | 23.9950 | 9.25 | 0.272 |
| **G986** | 121.4576 | 23.9863 | 7.87 | 0.291 |
| **G984** | 121.4732 | 23.9794 | 5.89 | 0.312 |
| **G983** | 121.4773 | 23.9722 | 5.73 | 0.306 |
| **G982** | 121.4827 | 23.9669 | 6.07 | 0.282 |
| **N670** | 121.4921 | 23.9656 | 3.73 | 0.377 |
| **GE81** | 121.5051 | 23.9580 | -1.60 | 3.070 |
| **G981** | 121.5165 | 23.9509 | -0.11 | 0.232 |
| **GE88** | 121.5249 | 23.9483 | -3.22 | 0.663 |
| **G979** | 121.5353 | 23.9450 | -2.04 | 0.150 |
| **9108** | 121.5430 | 23.9393 | -4.68 | 0.073 |
| **G978** | 121.5528 | 23.9382 | -2.97 | 0.010 |
| **G977** | 121.5533 | 23.9348 | -4.42 | 0.185 |
| **G976** | 121.5616 | 23.9314 | -5.83 | 0.252 |
| **G975** | 121.5702 | 23.9292 | -5.83 | 0.341 |
| **G974** | 121.5808 | 23.9258 | -6.80 | 0.664 |
| **G973** | 121.5915 | 23.9262 | -8.48 | 0.561 |
| **G972** | 121.5955 | 23.9252 | -9.06 | 0.662 |
| **G971** | 121.5999 | 23.9226 | -9.61 | 0.859 |
| **G970** | 121.6040 | 23.9254 | -12.10 | 0.766 |

註：VU為垂直速度量；sigU為垂直速度誤差量。

**表2-6.35：嶺頂至瀧澗線(2009年至2013年)**

| **點號** | **lon** | **lat** | **VU (mm/yr)** | **sigU(mm/yr) (mm/yr) (mm/yr)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **G990** | 121.4269 | 24.0033 | 3.74 | 0.177 |
| **G989** | 121.4341 | 23.9983 | 3.72 | 0.410 |
| **G988** | 121.4410 | 23.9950 | 3.37 | 0.448 |
| **G986** | 121.4576 | 23.9863 | 1.69 | 0.480 |
| **G984** | 121.4732 | 23.9794 | 1.03 | 0.514 |
| **G983** | 121.4773 | 23.9722 | 0.81 | 0.504 |
| **G982** | 121.4827 | 23.9669 | 0.92 | 0.464 |
| **N670** | 121.4921 | 23.9656 | -0.97 | 0.557 |
| **GE81** | 121.5051 | 23.9580 | 0.46 | 3.491 |
| **G981** | 121.5165 | 23.9509 | -2.40 | 0.383 |
| **GE88** | 121.5249 | 23.9483 | -2.94 | 0.754 |
| **G979** | 121.5353 | 23.9450 | -3.74 | 0.248 |
| **9108** | 121.5430 | 23.9393 | -6.16 | 0.121 |
| **G978** | 121.5528 | 23.9382 | -4.16 | 0.010 |
| **G977** | 121.5533 | 23.9348 | -4.78 | 0.305 |
| **G976** | 121.5616 | 23.9314 | -5.00 | 0.415 |
| **G975** | 121.5702 | 23.9292 | -5.67 | 0.562 |
| **G974** | 121.5808 | 23.9258 | -7.48 | 1.150 |
| **G973** | 121.5915 | 23.9262 | -7.43 | 0.925 |
| **G972** | 121.5955 | 23.9252 | -7.46 | 1.090 |
| **G971** | 121.5999 | 23.9226 | -8.69 | 1.416 |
| **G970** | 121.6040 | 23.9254 | -8.71 | 1.263 |

註：VU為垂直速度量；sigU為垂直速度誤差量。

**表2-6.36：嶺頂至瀧澗線(2013年至2017年)**

| **點號** | **lon** | **lat** | **VU (mm/yr)** | **sigU(mm/yr) (mm/yr) (mm/yr)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **G990** | 121.4269 | 24.0028 | 8.46 | 0.429 |
| **G989** | 121.4342 | 23.9984 | 8.28 | 0.967 |
| **G988** | 121.4410 | 23.9948 | 7.79 | 1.055 |
| **G986** | 121.4562 | 23.9869 | 5.84 | 1.131 |
| **G984** | 121.4732 | 23.9792 | 3.10 | 1.214 |
| **G983** | 121.4770 | 23.9722 | 3.75 | 1.189 |
| **G982** | 121.4827 | 23.9670 | 2.32 | 1.096 |
| **N670** | 121.4936 | 23.9652 | 3.14 | 0.371 |
| **GE81** | 121.5080 | 23.9571 | 2.45 | 1.215 |
| **G981** | 121.5164 | 23.9507 | -1.93 | 0.462 |
| **GE88** | 121.526 | 23.9482 | -0.31 | 0.266 |
| **G979** | 121.5353 | 23.9450 | -1.15 | 0.238 |
| **9108** | 121.5430 | 23.9393 | -3.29 | 0.117 |
| **G978** | 121.5430 | 23.9380 | -2.19 | 0.010 |
| **G977** | 121.5527 | 23.9336 | -2.77 | 0.298 |
| **G976** | 121.5616 | 23.9314 | -3.84 | 0.408 |
| **G975** | 121.5703 | 23.9290 | -4.22 | 0.555 |
| **G974** | 121.5829 | 23.9252 | -5.69 | 0.864 |
| **G973** | 121.5914 | 23.9263 | -7.23 | 0.928 |
| **G972** | 121.5955 | 23.9252 | -8.65 | 1.095 |
| **G971** | 121.5999 | 23.9224 | -10.99 | 1.424 |
| **A003** | 121.6029 | 23.9243 | -14.42 | 0.769 |
| **G970** | 121.6040 | 23.9254 | -10.66 | 1.271 |

註：VU為垂直速度量；sigU為垂直速度誤差量。

**表2-6.37：嶺頂至瀧澗線(2004年至2009年)**

| **點號** | **lon** | **lat** | **VU (mm/yr)** | **sigU(mm/yr) (mm/yr) (mm/yr)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **GA04** | 121.4283 | 23.6637 | -6.57 | 0.010 |
| **A096** | 121.4338 | 23.6629 | -6.05 | 1.926 |
| **GA03** | 121.4374 | 23.6619 | -6.85 | 0.197 |
| **GA02** | 121.4480 | 23.6607 | -6.32 | 0.602 |
| **GA01** | 121.4542 | 23.6584 | -8.45 | 0.515 |
| **G999** | 121.4598 | 23.6559 | -7.19 | 0.521 |
| **G998** | 121.4635 | 23.6530 | -6.42 | 0.455 |
| **A098** | 121.4635 | 23.6527 | 22.59 | 1.461 |
| **G997** | 121.4679 | 23.6540 | -5.24 | 0.390 |
| **A099** | 121.4706 | 23.6510 | -3.62 | 0.363 |
| **U147** | 121.4780 | 23.6479 | -1.86 | 0.477 |
| **A100** | 121.4867 | 23.6464 | -2.53 | 0.963 |
| **G996** | 121.4921 | 23.6468 | -2.67 | 0.876 |
| **A101** | 121.4879 | 23.6390 | 2.86 | 1.397 |
| **U148** | 121.4873 | 23.6370 | 0.46 | 1.396 |
| **G995** | 121.4895 | 23.6359 | 1.09 | 1.533 |
| **A102** | 121.4918 | 23.6304 | -3.80 | 0.743 |
| **A104** | 121.5041 | 23.6186 | 34.63 | 8.788 |
| **G993** | 121.5043 | 23.6182 | -13.51 | 0.589 |
| **G992** | 121.5071 | 23.6117 | -12.46 | 0.546 |
| **A105** | 121.5166 | 23.6034 | -14.50 | 0.628 |
| **X305** | 121.5221 | 23.6018 | -13.93 | 0.639 |
| **G991** | 121.5195 | 23.5986 | -13.41 | 0.636 |

註：VU為垂直速度量；sigU為垂直速度誤差量。

**表2-6.38：嶺頂至瀧澗線(2009年至2013年)**

| **點號** | **lon** | **lat** | **VU (mm/yr)** | **sigU(mm/yr) (mm/yr) (mm/yr)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **GA04** | 121.4283 | 23.6637 | -4.38 | 0.010 |
| **A096** | 121.4338 | 23.6629 | -5.21 | 1.953 |
| **GA03** | 121.4374 | 23.6619 | -5.91 | 0.377 |
| **GA02** | 121.4480 | 23.6607 | -6.40 | 1.141 |
| **GA01** | 121.4542 | 23.6584 | -8.14 | 0.967 |
| **G999** | 121.4598 | 23.6559 | -7.15 | 0.971 |
| **G998** | 121.4635 | 23.6530 | -5.93 | 0.847 |
| **A098** | 121.4635 | 23.6527 | -4.90 | 1.784 |
| **G997** | 121.4679 | 23.6540 | -2.84 | 0.721 |
| **A099** | 121.4706 | 23.6510 | -0.65 | 0.667 |
| **U147** | 121.4780 | 23.6479 | 1.80 | 0.871 |
| **A100** | 121.4867 | 23.6464 | -5.74 | 1.749 |
| **G996** | 121.4921 | 23.6468 | 0.40 | 1.586 |
| **A101** | 121.4879 | 23.6390 | 2.90 | 2.517 |
| **U148** | 121.4873 | 23.6370 | -0.62 | 2.514 |
| **G995** | 121.4895 | 23.6359 | -1.21 | 2.754 |
| **A102** | 121.4918 | 23.6304 | -0.70 | 1.332 |
| **A104** | 121.5041 | 23.6186 | -7.32 | 9.232 |
| **G993** | 121.5043 | 23.6182 | -6.49 | 1.049 |
| **G992** | 121.5071 | 23.6117 | -6.77 | 0.969 |
| **A105** | 121.5166 | 23.6034 | -9.37 | 1.113 |
| **X305** | 121.5221 | 23.6018 | -7.69 | 1.132 |
| **G991** | 121.5195 | 23.5986 | -7.07 | 1.126 |

註：VU為垂直速度量；sigU為垂直速度誤差量。

**表2-6.39：嶺頂至瀧澗線(2013年至2017年)**

| **點號** | **lon** | **lat** | **VU (mm/yr)** | **sigU(mm/yr) (mm/yr) (mm/yr)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **X004** | 121.4273 | 23.6668 | -16.52 | 0.128 |
| **GA04** | 121.4283 | 23.6637 | -15.54 | 0.010 |
| **A096** | 121.4338 | 23.6629 | -16.40 | 0.057 |
| **GA03** | 121.4374 | 23.6619 | -15.78 | 0.307 |
| **GA02** | 121.4480 | 23.6607 | -13.99 | 0.958 |
| **GA01** | 121.4542 | 23.6584 | -16.57 | 0.828 |
| **G999** | 121.4598 | 23.6559 | -18.20 | 0.840 |
| **G998** | 121.4635 | 23.653 | -19.17 | 0.736 |
| **A098** | 121.4635 | 23.6527 | -19.52 | 0.689 |
| **G997** | 121.4679 | 23.654 | -16.57 | 0.630 |
| **A097** | 121.4679 | 23.6539 | -12.58 | 2.051 |
| **A099** | 121.4706 | 23.651 | -15.11 | 0.586 |
| **U147** | 121.4780 | 23.6479 | -12.92 | 0.768 |
| **R037** | 121.4806 | 23.648 | -24.07 | 2.920 |
| **A100** | 121.4867 | 23.6464 | -18.73 | 1.545 |
| **G996** | 121.4921 | 23.6468 | -17.17 | 1.401 |
| **A101** | 121.4879 | 23.639 | -11.62 | 2.225 |
| **U148** | 121.4873 | 23.637 | -14.61 | 2.738 |
| **G995** | 121.4895 | 23.6359 | -14.67 | 2.433 |
| **A102** | 121.4918 | 23.6304 | -17.73 | 1.176 |
| **G994** | 121.4949 | 23.627 | -31.79 | 1.713 |
| **A103A** | 121.5009 | 23.6251 | -36.09 | 3.699 |
| **A104** | 121.5041 | 23.6186 | -31.32 | 0.952 |
| **G993** | 121.5043 | 23.6182 | -32.35 | 0.925 |
| **G992** | 121.5071 | 23.6117 | -32.51 | 0.854 |
| **A105** | 121.5166 | 23.6034 | -35.26 | 1.209 |
| **X305** | 121.5221 | 23.6018 | -32.63 | 0.997 |
| **G991** | 121.5195 | 23.5986 | -31.79 | 0.991 |
| **GH41** | 121.5252 | 23.5975 | -28.76 | 2.188 |
| **A026** | 121.5283 | 23.5963 | -32.19 | 2.095 |

註：VU為垂直速度量；sigU為垂直速度誤差量。